
深圳市殡葬服务中心特种专业技术用车项目采购需求调查问卷

根据贵单位发布的“特种专业技术用车项目采购调查公告”，我方愿参与本项目问卷调查，现我司根据行业实际情况，并针对调查内容予以回复以供参考，相关内容如下：
一、项目简介
为进一步完善殡仪服务保障体系，提升遗体转运安全与服务质效，满足日常遗体接运、应急处置等工作需求，欢迎合格的公司报送采购方案需求及价格。
二、接受需求调查的市场主体基本情况
	单位名称
	

	成立时间
	
	注册资金
	

	注册地址
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	与本项目采购需求相关的资质证书
（如有）
	

	是否属于中小微企业（根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业）
	本项目所属行业为        业 ，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件进行划分标准，我司从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于以下类型企业（打“√”）：
□大型企业；□中型企业；□小型企业；□微型企业。
其他情况说明：              。


三、采购需求反馈意见
（一）殡仪车的参数与需求
	参考型号
	（大通V80）XL.5040XBYDT6殡仪车

	主要配置
	外形尺寸：5490*1998*2345mm
SC20M125.1Q6柴油发动机
功率：93kw轴距：3640
排量；1996ml 排放标准：国VI
上汽柴油发动机四缸16气门双独立冷却循环，额定功率；127/3200/Ps/rpm,
最大扭矩：N.m/rpm320/1600-2600,手动挡
变速箱：9MT,前驱，最高车速：150km/h,油箱容积：80L,前后盘式制动，前麦弗逊式独立悬架后非独立悬架，轮胎规格：215/75R16LTJS,前后雾灯，车身同色前后保险杠，右侧移门，可清洗PVC 顶内饰,ABS+EBD+BAS,JSTPMS胎压监测，驾驶座安全气囊，驾驶员安全带未系报警，前排电动窗，多功能方向盘，定速巡航，遥控门锁+1 把折叠遥控钥匙+1把普通钥匙，感速型自动落锁（20km/h）.熄火自动开锁，内中控锁，自动关闭前照灯，尾门 180度开度及限位，大功率冷暖前空调。
乘员：3人以上

	改装要求
	中间全封闭不锈钢隔墙(带后瞭望窗），全车采用 304不锈钢材料铸压成型，双遗体舱（内配两副不锈钢伸缩担架），内置紫外线消毒灯，储物箱，加装警示灯。

	整车质保
	行驶里程数不少于15000公里



（二）分项报价单
         
	序号
	产品名称
	质保里程数（公里）
	单价
（元/辆）
	详细配置

	1
	殡仪车
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.请一并列明车辆所搭载固定设备并提供对应照片
2.若提交产品已具有检测报告，可将检测报告扫描件（pdf）版一并提交。

附：（1）车辆及所搭载固定设备图片
（2）检测报告（如有）

接受需求调查的市场主体名称（盖章）

年   月   日   
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